제품 규격서

품명	MODEL	SIZE	비고
자동체중신장계	HM 201	340W×485L×2,240H

A. 특징

로터리 엔코더 (카운터) 방식

신장, 체중, 비만도를 동시 자동측정

7가지 음성 합성 SYSTIM 기능(피측정자를 위한 안내 메시지)

안전성 및 측정정도가 높다.(I OAD CELL 내장, ADC체중측정회로)

판금 및 두꺼운 알미늄으로 제작되어 튼튼하고 건고함

검사시간이 짧다. (5~8초)
남, 여 선택 S/W가 있다.

이동용 바퀴 부착됨

수평조절 가능 (수평계 부착됨)

교육부 (초, 중, 고등학생용) 발표자료

일반: 일반 성인들을 측정모드

아동: 소아, 초등학생, 중학생측정모드

저울: 체중만 측정하는 모드

개인번호 선택가능

옷무게 감산 기능

체질량 지수 (BMI) 측정

B. 사양

신장 : 80.0 ~ 200.0㎝

체중 : 00.0 ~ 250.0 ㎏

신장 : ± 1mm

체중 : ± 0.1% (LS)

신장 : 디지털 4행

체중 : 디지털 4행

3SEC (센서 동작후)

20㎝/SEC

AC 100/200V ± 10V 50/60Hz

크기 : 340W × 485L × 224H (mm)

중량 : 18.2㎏

C. 특이사항

A/S 2년 무상을 원칙으로 함.

제품 규격서

품명	MODEL	SIZE	비고
UTILITY SOLO CART(3단)	HL-U880-3SG-2D	880*510*970mm

A. 특징

환자의 치료를 위한 회진 시 DRESSING SET류를 정리하여 이동하면서 치료를 할 수 있게 제

작된 제품이다. 모든 재질은 알류미늄과 ABS 재질로 제작되며 공급 물품 이송 및 진료 재료

준비용으로도 사용할 수 있다.

B. 제품의 구성 및 특성

1. TOP PLATE

상, 하부 PLATE는 복합 Polypropylene 재질을 사출 성형하여 모서리부분은 둥글고 곡선 처

리하여 안전사고를 방지하도록 제작한다.

2. 기둥 후레임

알루미늄으로 사출하여 상부선반과 하부 선반을 견고하게 고정시켜 주며 제품의 부드러운 느

낌이 들도록 각을 곡선 처리하여 상, 하부선반과 조화를 이루도록 한다.

3. DRAWER(서랍)

서랍 내부에는 ABS BASKET을 장착하여 기구와 약품들을 용도별로 정리, 보관 할 수 있으며

몸체와 쉽게 분리, 장착이 가능하도록 제작한다.

4. A.B.S BASKET

A.B.S PLASTIC 재료를 사출 성형하여 제작하며, 내부에는 칸막이를 두어 칸의 크기를 조절

할 수 있도록 한다.

5. CASTER(바퀴)

이동이 용이하고 소음이 적은 4"바퀴를 부착한다. 카트 고정 시 움직임이 없도록 브레이크

바퀴를 대각으로 부착한다. (2EA : 회전형 , 2EA : 브레이크형)

6. 사양

SHELF : POLYPROPYLENE  & STAINLESS STEEL

FRAME : ALUMINUM /GUARD RAIL: Φ16 STEEL BAR

CASTER : 4inch

C.  보증기간

CART 납품 완료 후 보증기간은 1년간으로 한다.

제품 규격서

품명	MODEL	SIZE	비고
EMERGENCY CART	SEC-N100-4	650mm(L)×570mm(W)×1,000mm(H)

※ 895mm(L)쓰레기통+이동용 손잡이 기준×570mm(W)×1050mm(H)/가이드레일 기준

A. 규격 및 특징

- 상 .하 판 : ABS 재질로 상부면에 12mm깊이의  단차를 주어 물품을 올려놓았을 때 떨어

지지 않도록 사출 성형하여 제작한다.

- 가이드레일 : Steel Bar 9Φ를 절단, 가공, 밴딩하여 제작하고 표면은 크롬도금처리하며,

가로용 1개 세로용 2개를 상판 사출물에 삽입한다음 하부에서 5mm볼트로 고

정한다.

- 기둥 : AL재질로 비육면체로 압출 성형하여 제작하며, 측판 및 Back panel을 조립할 수 있

도록 길이 방향으로 폭3mm, 깊이7mm정도로 홈이 형성되어야 한다.

- 측판 : ABS재질로 사출 성형하여 제작하며, 가로방향으로 라인이 형성되고 95mm(H) 간격

으로 라인이 형성된다.

- 뒷판 : ABS재질로 사출 성형하여 제작하며, 가로방향으로 라인이 형성되고 95mm(H) 간격

으로 라인이 형성된다.

- 프런트판 : ABS재질로 사출성형하며, 우측편에 잠금 레버 노브가 설치되도록 작은 홀은

약17Φ크기로 큰 홀은 약50Φ 정도의 타원형으로 형성되어 있다.

- AID Panel(슬라이드 보조판) : ABS재질로 사출 성형하여 제작하며, 10mm깊이로 단차를

주고 사용공간의 가로 폭이 350mm가 되도록 제작한다. 레

일은 Self closing이 가능한 것을 사용하여 보조판 삽입 시

끝단부에서는 자동으로 잡아당기는 기능이 있어 안전하고

완전한 삽입이 가능토록 한다.

- 전자키 조작부 : 수동키 관리의 불편함을 해소하기위하여 4개의 번호로 구성된 번호키와

밧데리 교체시기를 알려주는 표시램프, 비빌번호를 잘못 입력하였을 경우

표시하여주는 표시램프등이 상판 상단부 앞쪽 중앙에 설치되어 있다.

- 잠금레버 : 잠금레버를 삽입하면 자동으로 잠기며, 전자키 조작부에서 비밀번호를 입력하

고 레버를 시계방향으로 약간만 회전시켜주면 잠금장치가 해제된다.

(Locking으로 인한 불편이 있을 경우에는 레버를 삽입하지 않으면 된다.)

- 서랍전면판 : ABS재질로 중간부분에는 전체적으로 웨이브가 형성된 사출성형으로 제작하

고 손잡이가 결합되도록 홈이 형성되며, 서랍 틀과 4mm볼트로 결합한다.

- 서랍손잡이 : ABS 사출성형된 손잡이는 하부측에 손가락이 들어가도록 홈이 형성되어 있

으며, 전면 중간부분에는 Name꽂이가 형성되어있다.

- Name 꽂이 : 서랍에 보관하는 내용물을 식별이 가능하도록 서랍손잡이 중간에 투명용 플

라스틱 재질로 사출 성형하여 조립한다.(Paper지에 사용자가 물품명을 기재

하여 Name꽂이내에삽입)

- 서랍틀 : AL재질로 압출 성형하여 직사각형 형태로 조립제작하고, 플라스틱 바스켓을 삽입

하여 사용 되도록 한다.

- 바스켓 : ABS재질로 사출 성형하여 제작하고 분리대가 형성되어 있어 사용자가 임의로 간

격을 조절 사용할 수 있도록 가로, 세로 모두 다수의 홈이 형성되어 있다.

- 이동용 손잡이 : Steel Pipe 19Φ를 절단, 가공, 밴딩하여 제작하고 표면처리는 분체도장을

하여 기둥에 가공된 홀에 사출 성형된 시링을 삽입하고 8mm볼트로 결합

한다. 손잡이 부분은 무독성 Rubber재질로 25Φ×3t 호스를 삽입하여 차거

움이 없고 촉감이 부드럽게 한다.

- 니들박스 거치대 : PP재질로 사출성형제작하며, 병원에서 사용하는 직사각형 니들박스를

거치하여 사용할 수 있도록 상판에 3곳 피스로 고정하고 이동용 손잡이

파이프에 거치하도록 한다.

(Option으로 필요하지 않을경우에는 분리할 수 있다.)

- 건전지 보관함 : 전자키를 사용하는데 필요한 건전지 1.5V × 4ea를 삽입하는 함.

- 컨테이너 박스 : ABS재질로 제작하며, 혈압계 또는 붕대등을 보관할 수 있는 다용도 공간

으로 활용할 수 있다.

- CPR Board : PP재질로 중공 성형하여 제작하며, Back panel에 탈.부착이 용이하게 부착한

다.

- 쓰레기통 : 좌측면에 탈.부착이 가능한 대용량 쓰레기통을 부착하여 일반폐기물을 담을 수

있으며, 비닐팩을 1개 또는 2개를 분리하여 끼울 수 있도록 상부홀더가 구분되

어 있다.

- 폐기물박스 거치 슬라이드판 : 골판지용 폐기물박스 소(小)형 2개 또는 중(中)형 1개를 올

려놓고 사용할 수 있으며, 사용하지 않을경우에는 슬라이드

판이 안으로 매립되어 외부로 돌출되지 않는다.(폐기물 박

스의 생산업체마다 크기가  조금씩 다른 경우에도 사용가능

함)

- 서랍레일 : 3단 Ball레일을 서랍틀과 기둥에 각각 브라인드 레벳으로 조립하며, 레일은 Self

closeing 구조를 가지고 있어 끝단에서 서랍을 끌어당겨 안전하고 완전한 형태

로 이동중 서랍이 빠지거나 흔들림이 없다.

- 슬라이드판 레일 : 언더레일 2단 Ball 레일을 사용하고 Self closeing장치가 있는 레일을 사

용한다.(레일끝단에서 끌어당기는 기능이 있어 안전하고 완전한 서랍닫

힘으로 이동중 서랍이 빠지거나 흔들림이 없다.)

- 바   퀴 : 회전 및 구름상태가 양호하고, 브레이크 작동시 정지가 확실하며, 소음이 적은

독일제 TENTE바퀴를 사용한다.(5" 독일제 TENTE 평바퀴 )

B. 구성

NO	항 목	재 질	수량	규 격	비 고
1	상.하판	ABS	2	650(L) × 575(W)
2	가이드레일	SS	3	9Φ	가로1개, 세로2개
3	기 둥	AL	4
4	측 판	ABS	2	430 * 760
5	뒷 판	"	1	510 * 760
6	프런트판	"	1
7	Aid Panel	"	1	397(L) × 410(W)
8	전자키 조작부	--	1
9	메인 회로(보드)	--	1
10	잠금레버	Nylon & Glass	1
11	서랍전면판	ABS	5
12	서랍손잡이	"	5
13	Name 꽂이	SAN	5		투명
14	서랍틀	AL	5
15	바스켓(小)	ABS	2	480*395*53
16	바스켓(中)	"	2	480*395*123
17	바스켓(大)	"	1	480*395*193
18	이동용 손잡이	SS & Rubber	1	19Φ
19	니들박스 거치대	PP	1
20	건전지 보관함	ABS	1	80*165*45	DM 1.5V×4ea
21	컨테이너 박스	"	1
22	CPR Board	PP	1	450*600*10t
23	쓰레기통	PP	1	430*150*425(H)	뚜껑2구1개,1구2개
24	폐기물박스 거치 슬라이드판	ABS	1	397(L) × 410(W)
25	서랍레일(3단)	SS	5조	450mm	Self crosimg
26	슬라이드판 레일 (2단 언더레일)	"	2조	485mm	Self crosimg
27	바 퀴	--	4	PJP125*32(TENTE)	Made in Germany

C. 품질상태

1. 사용상 해로운 균열, 찌그러짐 등의 표면결함이 없으며 견고해야 한다.

2. 각 부분의 작동상태는 원활하여야 하며 이상이 없어야 한다.

D. 기 타

1. 상기에 언급되지 않은 사항에 대해서는 계약 시 당사자 간의 협의에 의하여 조정할 수 있

다.

2. 사양과 도면이 일치하지 않을시에는 도면을 기준으로 적용한다.

3. A/S 기간은 2년으로 하며 운반, 보관, 취급부주의에 의한 손상 및 파손은 유상 처리한다.