제품 규격서

물품분류번호	DESCRIPTION	수량	단위
42201712	초음파 진단기	1	System

A. 특징

1. 사실적인 디지털 구조

- 듀에빔 포머로 인해 결정적으로 이미지 품질과 모든 이미지처리

- 높은 공간 해상도, 넓은 동적 범위와  높은 컨트라스트와 현실적인 해상도가 실현됩니다.

2. 빠른응답과 처리 속도

- 모드변화, 영상조건 설정, 탐촉의 변화 및 응용을 사용자가 환자에게 맞게끔 선택과 처리를 신속하게 수행할 수 있습니다.

3. 어플리케이션의 광범위한 분야에 대한 사용 가능

- 리니어, 컨백스, 심장의 단계별 배열로, 스캔타입에 맞는 프로브를 사용할 수 있습니다.그것은 모든 분야를 커버하는 것이 가능합니다.

4. 고해상도 스크린 표시 형식

- 모니터의 해상도가 증가하고, 화면의 레이아웃이 고해상도로 표시됩니다.

- 화면의 정보와 사용 가이드가 화면에 표시됩니다.

5. 인체공학적설계

6. 고화질의 역동적인 티슈하모닉 이미징(HdTHI)

7. 파인플로우 기능

- 높은 프레임 속도와 고화질의 칼라 도플러를 표시하는 기능입니다.

- 컬러 도플러, 파워 도플러에서 찾아내지 못하는 미세혈류들을 찾아낼 수 있는 기능입니다.

B.사양

1. Main Unit

1) 초음파 송신, 수신 유니트

2) 디지털 스캔 컨버터 유니트

3) 펄스 도플러 유니트

- B모드/도플러모드B/D(B-Freeze,B/Dreal)

- 실시간 도플러 측정기능

4) 칼라 플로우 맵핑 유니트

- 칼라 플로우 모드 CFM-B, CFM-M, CFM-B/D(B-freeze,ALT), CFM-B/CFM-M

5) 하이 컴파운드 기능

- 모든 프로브 적용

- 디스 플레이모드B, dTHI, B/M, CFM-B, CFM-B/M, CFM-B/D, B/D, Elasto, Fine Flow

6) 사다리꼴영상표시기능

- 디스플레이모드B, CFM, PW, FineFlow

- 디스플레이 앵글최대 ±25°

7) 아답티브 이미징 기능 HI REZ

- B모드 이미지에 노이즈, 작은반점을 균일하게 하고 높은 컨트라스트 이미지를 제공

8) 파일링/환자 데미터 관리기능

9) 고화질의 역동적인 티슈 하모닉 이미징(HdTHI)

10) Cine 메모리기능

- 레코딩B, M/D(CFM포함)

- B모드 영상프레임 저장용량 최대19,000프레임

- M/D 녹화타임 최대 300초

- 자동 M모드 녹화타임 최대 150초

- Cine 저장 4화면(B/Bsplit, B/MDsplit)

11) 자동영상 최적화기능(HI Support)

- 모든 프로브적용

- 모든 디스플레이 모드

12) 티슈 도플러 이미징(Tissue Doppler Imaging)기능

- 디스 플레이모드(TDI-B, TDI-M, TDI-PW)

13) 측정기능

- 일반측정, 복부, 비뇨기과, 심장혈관, 혈관 측정기능

- 산부인과, 실시간 도플러, 리포트 기능, 사용자 정의함수

14) 고화질, 고밀도 줌기능

- 팬줌 8타임, 하이 줌

15) 사다리꼴영상표시기능

- 디스플레이모드B,CFM,PW,FineFlow

16) 파인 플로우 기능

C. 구성

1. MAIN UNIT

2. 17인치 디지털 LCD 모니터 유니트(Flexiblearm)

3. 프로브

- EUP-C715, 광대역(5-1MHz),곡선형 복부 탐촉자

- EUP-CC531, 광대역(8-4MHz),이중방향 전립선 탐촉자

4. 다이콤 소프트웨어(Transfer and Media Storage)

다이콤 소프트웨어(Work list)

5. 기본악세사리 : 사용자 메뉴얼, 서비스 메뉴얼

D. 기타

1. 무상A/S  2년