경상북도안동의료원 장례식장 증.개축공사

(냉난방기 가스엔진히트펌프(GHP)실외기구매 시방서

2020. 2.

경상북도 안동의료원

일반사항

1-1. 적용 범위

본 구매 시방서는 경상북도안동의료원 장례식장 증ㆍ개축공사 냉난방기 가스엔진히트펌프(GHP) 실외기 구매설치에 적용한다.

- GHP 실외기는 계약예정인 실내기(관급자재)와 제어 및 운영상 호환 가능한 제품이어야 한다.

- 실내기 및 옵션 품목은 현재 나라장터종합쇼핑물에 등록되어 있는 관계로, 조달사업에 관한 법률 제5조의2 및 동법 시행령 제9조의3을 준수하고, 이번 실외기 제작 사양은 공기조화기 시스템 운영에 있어 호환 가능한 『삼성전자(주)』 제품이여야 함.

1-2. 사양

1) 본 제품은 규격서에 준하여야 하며 규격서에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 규정 <KSB8051>가스히트펌프 등 냉난방기기의 일반요구사항에 적합한 제품으로 지정된 장소(옥상 등)에 납품하여야 한다.

1-3. 납품

1) 계약상대자는 납품지시 후 이 규격서에 의거 설계, 제작에 관계되는 자료 및 도면 등을 발주청에 출하여 승인을 득한 후 제작/설치하여야 한다.

2) 계약상대자는 일정에 관한 공정표를 발주청에 제출하여 납품일정에 차질이 발생하지 않도록 한다.

3) 본 구매는 시운전조건부계약을 불포함함.

1-4. 제출서류 관련

1) 관련 법령, 조례 및 규칙에 근거하여 제작, 설치에 필요한 공공기관 및 기타 기관에 제출할 서류와

수속은 계약상대자 부담으로 지체 없이 수행하여야 한다.

2) 계약상대자는 계약 및 납품 시 하기서류를 제출하여야 한다.

2-1) 사용설명서(실내외기, 중앙제어관련)

2-2) 유지보수관리지침서

2-3) 고효율에너지기자재인증서(실외기)

2-4) 제품공급업체 유지보수 확약서

1-5. 기기 및 재료

1) 기자재에 사용되는 부품은 KS표시품 또는 국제규격품을 사용하여야 하며, KS표시품 또는 국제규격품이

없는 기자재는 형식승인품 또는 발주청의 승인을 득한 제품을 사용하여야 한다.

2) 필요에 따라 발주청의 자재시험 요청이 있을 때는 관계기관에 의한 시험성적서를 제시하여야 한다.

1-6. 자재 관리

현장에 반입되는 모든 자재는 발주청의 지시에 따라 지정된 장소에 보관하여야 하며, 보관된 자재는      손상이 발생되지 않도록 정리 정돈하여야 한다.

1-7. 기기 제작

본 기기의 제작은 국제표준화 규격, KS인증 등 공인을 받은 업체로서 제작공장에 온도, 습도 및 풍량이      정밀하게 제어되는 성능시험장치와 신뢰성시험을 할 수 있는 환경시험장치를 구비한 업체에서 제작       하여야 한다.

1-8. 시험 및 검사

1) 발주청은 필요에 따라 재료의 품질 또는 시험을 요구할 수 있다.

2) 계약상대자는 제작 중 발주청이 필요하여 성능시험을 요구할 경우 발주청 관계자 입회하에 시행하여야 하며, 실시결과 불합격된 부분에 대하여는 즉시 보완하고 재시험을 하여야 한다.

1-9. 품질 보증 및 서비스 제도 운영

가스엔진히트펌프냉난방기(GHP) 공급업체는 기제부고시 제2000-21호에 의한 품목별소비자 피해보상      규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시하여야 한다.

1) 가스엔진 히트펌프 냉난방기(GHP) 하자담보는 완료후 3년으로 한다.

2) 사용자 과실로 고장인 경우에는 품질보증에서 제외한다.

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 기기 사용 등으로 인한 고장 발생시

3) 천재지변에 의한 고장 또는 소모성 부품의 교체는 품질보증에서 제외한다.

- 각종 필터 류 및 엔진오일, 엔진 냉각수 등

2. 제품 규격서 (정격 냉난방능력 동등품이상일 것, 기타사양은 제조사별 표준사양을 따름)

(단위 : 대)

품명	수 량	냉/난방 능력(KW)	비 고
가스히트펌프	2	냉방56.0/난방63.0kW 20HP	실외기
가스히트펌프	1	냉방71.0/난방80.0kW, 25HP	실외기
합 계	3

※ 각 실에서 개별제어뿐만 아니라, 기계실 PC에서 중앙제어가 가능하도록 할 것.