제 품 규 격 서

물품분류번호	품 명	단위	수량	비고
45111770	판독용LCD모니터	SET	1

A.특징

1) LCD 패널 : 21.3" TFT AMLCD

2) 해상도 : 2560 x 2048 ,2048 x 2560 이상

3) 밝기 : 최대 700 cd/m2이상

4) Contrast ratio : 800:1 이상

5) O/S : Windows NT4, 2000, XP, Vista 지원

6) 그래픽 카드 : Medical 전용,10 bits in / 10 bits out , 128 MB 이상

7) Calibration : Front Sensor에 의한 자동 Calibration

8) 모니터 보호 : Protective glass cover

9) Software : QA software 장착

B. 구성

LCD Monitor                          2

ImagingBoard                          1

DVI cable                             2

Main Cable                            2

Windows 2000 or XP Driver            1

Medical QAWeb software               1

C. 별 첨

1. 기술검수 완료 후 5년 동안 무상점검.

2. 공급자는 설치 및 교육의 책임이 있다.

3. 사용자 매뉴얼은 한글판으로 CD 와 책자로 납품이 되어야 한다.