질의내용 1

업체명 : 부창건축사사무소

질의내용 : “건축설계지침” 의 설계전제조건 중 “안동시 조례에 의한 공개 공지를 확보하여야 함” 이라고 되어있는데, 기존의 공개공지면적이 얼마인지를 제공해주셔야 증축이후의 공개공지면적이 검토될 것으로 사료됩니다. 도한 공개공지를 조경시설로 대체가 가능하기 때문에 조경면적도 제공되어져야 할 것으로 판단됩니다.

질의답변

기존 공개공지 및 조경면적은 아래와 같습니다

기존의 공개공지면적은 929.46㎡이며 ,조경면적은 2,125.22㎡입니다

질의내용 2

업체명 : 종합건축사사무소 우진

1.국토해양부 고시 제2014-345호 제2장 일반설계공모운영방법-제19조 ②항의 다만 필요하다고 판단하는 경우 스터디 모델 수준의 모형,랜더링하지 않은 3차원 이미지 등을 추가할 수 있으며,발주기관 등은 제출물이 과도하지 않도록 공모 공고 시 제출도서의 기준을 명확하게 제시하여야한다

스터디 모델 수준의 모형이나 랜더링을 하지 않은 3차원 이미지 등을 패널에 사용할 수 있는지?

2.대지 남측의 전면도로에서 기존의 주출입구 이외의 비상차량(응급차량,탱크로리차량)출입구를 추가로 계획할 수 있는지?

질의답변

1. 스터디 수준의 모형사용은 사용불가 이며 스캐치,선,이미지,명암을 사용한 랜더링을 하지 않은 3차원 이미지는 사용 가능합니다 단 (사진 사용은 불가능)

2. 주출입구 이외의 차량출입(가스탱크로리)을 위하여 필요한 경우 추가로  출입구 계획이 가능합니다

질의내용 3

업체명 : (주)휴다임건축사사무소

1.국토해양부 고시 제2014-345호 제2장 일반설계공모운영방법-제19조 ②항의 다만 필요하다고 판단하는 경우 스터디 모델 수준의 모형,랜더링하지 않은 3차원 이미지 등을 추가할 수 있으며.... 라고 명시되어 있는바 판넬 및 설명서에 간략한 건물 형태모형 및 스케치업프로그램등를 활용한 3차원 이미지를 활용할 수 있는지에 대해 질의드립니다.

2. “2014.07.25. 건강증진센터 건축 설계경기 관련 공지사항 공고” 시 제시한 안동의료원 도면에 전체배치도가 제외되어 있습니다. 대지범위 및 기존건물 등의 위치를 파악하기 위해 배치도 CAD파일을 추가 제공할 수 있는지에 대해 질의드립니다.

질의답변

1. 질의내용 2참조

2. 배치도 CAD파일을 병원 홈페이지 입찰공고란에 게재 하오니 사업예정부지 및 대지경계선 참조바랍니다